## Приложение

## УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации Вятскополянского района

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

**ИЗМЕНЕНИЯ**

**в местные нормативы градостроительного проектирования**

**Вятскополянского муниципального района**

**Кировской области**

1. В таблице 2 пункта 2.2. «Расчетные показатели минимального допустимого уровня обеспеченности объектами в области образования и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориально доступности таких объектов» пункт 1.1 изложить в новой редакции:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Учреждение, организация, единица измерения | Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами | Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов |
| 1.1 | Детские дошкольные организации, мест на 1 тыс. жителей |  |  |
| городское поселение |  49 | 500 метров |
| сельское поселение |  42 | 2 км пешеходной и 10 км транспортной доступности\* |

2. Таблицу 5 подпункта 2.5. «Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |
| 1 | Автомобильные дороги местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципальногорайона | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Плотность автомобильных дорог, км/кв. км | 0,2 |
| Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |
| 2 | Автовокзалы для межмуниципального транспортного сообщения и автостанции межмуниципального сообщения | расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности  | количество объектов, единиц | 1 |
| расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности  | минут | 90 |

3. Подпункт 2.5 дополнить текстом следующего содержания:

«Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района

Таблица 5.1.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Обоснование расчетного показателя |
| Автомобильные дороги местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципальногорайона | расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности  | Плотность автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района определена по формуле:$P\_{а/д}=L\_{общ}/S\_{территории}$, гдеPа/д - плотность автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, км на 1000 км2 территории,Lобщ - общая протяжённость автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района (177,64 км),Sтерритории – площадь территории Советского района (907,71 км2).Pа/д=177,64/907,71=0,2 км/км2 |
| расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности  | Не нормируется |
| Автовокзалы для межмуниципального транспортного сообщения и автостанции межмуниципального сообщения | расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности  | В соответствии с табл. 1 РНГП |
| расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности  | В соответствии с табл. 1 РНГП |